(module Jack_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5A1DBF2A)
  (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
  (tags "CONN JACK")
  (fp_text reference REF** (at -5.84 -5.59) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Jack_Horizontal (at -11.18 5.59) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user %R (at -7.24 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.25 -4.65) (end -0.25 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.95 -4.65) (end -0.25 -4.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -10.15 -4.4) (end -10.15 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.35 4.4) (end -14.05 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -14.05 4.4) (end -14.05 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -14.05 -4.4) (end -13.85 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.45 2.55) (end -0.45 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.45 4.4) (end -1.3 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.95 -4.4) (end -0.45 -4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.45 -4.4) (end -0.45 -2.55) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -13.21 -4.32) (end -13.97 -4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -13.97 -4.32) (end -13.97 4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -13.97 4.32) (end -13.21 4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.16 -4.32) (end -10.16 4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.51 -4.32) (end -0.51 4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -13.21 4.32) (end -0.51 4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -13.21 -4.32) (end -0.51 -4.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -14.22 -4.57) (end 2 -4.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -14.22 -4.57) (end -14.2 7.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 7.1) (end 2 -4.57) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2 7.1) (end -14.2 7.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.55 -2.85) (end -1.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.12))
  (pad 2 thru_hole roundrect (at -6.1 0) (size 3 4.8) (drill oval 1.02 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 4.8) (drill oval 1.02 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole roundrect (at -3.81 5.08) (size 4.8 3) (drill oval 2.54 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_Audio.3dshapes/Jack_Horizontal.wrl
    (at (xyz -6.0959999084 0 0))
    (scale (xyz 0.8 0.8 0.8))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
