(module SF_STS10 (layer F.Cu) (tedit 5CCA2085)
  (fp_text reference PSU** (at -3.81 -6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SF_STS10 (at 6.35 -5.715) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15) italic))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 15.2 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.2 0) (end 15.2 -11.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -11.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -11.8) (end 15.2 -11.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user +Vin (at -0.635 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user +VOut (at 16.51 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user Trim (at 16.51 -14.605) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user Remote (at -1.905 -14.605) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user -VOut (at 10.16 -19.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user -Vin (at 4.445 -19.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 -6.35) (end 1.905 -6.35) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 0 -6.35) (end 0 -4.445) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 smd rect (at 12.7 1.905) (size 1.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 2.54 1.905) (size 1.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 10 smd rect (at 2.54 -13.97) (size 1.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 9 smd rect (at 5.08 -13.97) (size 1.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 7 smd rect (at 10.16 -13.97) (size 1.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
  (pad 6 smd rect (at 12.7 -13.97) (size 1.6 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.2))
)
