(module QFN-16_4x4_Pitch0.5mm (layer F.Cu) (tedit 0)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value QFN-16_4x4_Pitch0.5mm (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.25 3.25) (end -3.25 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 3.25) (end -3.25 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 -3.25) (end 3.25 3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.25 -3.25) (end 3.25 -3.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.25 -2.15) (end -3 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.15 2.15) (end -2.15 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 2.15) (end -2.15 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.15 2.15) (end 2.15 1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 2.15) (end 2.15 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.15 -2.15) (end 2.15 -1.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 -2.15) (end 2.15 -2.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 -2) (end -1 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 2 2) (end 2 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 2) (end 2 2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2 -1) (end -2 2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -2) (end -2 -1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 16 smd oval (at -0.75 -2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd oval (at -0.25 -2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 0.25 -2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 0.75 -2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 2 -0.75 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 2 -0.25 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 2 0.25 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 2 0.75 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 0.75 2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at 0.25 2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -0.25 2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -0.75 2) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -2 0.75 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -2 0.25 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2 -0.25 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -2 -0.75 90) (size 0.25 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
