(module stm32f4_discovery_header (layer F.Cu)
  (descr "STM32 F4 Discovery Header")
  (tags "STM32F4 Discovery")
  (fp_text reference STM32F4_Discovery_Header (at 0 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 -1.27) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 0.889) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start 46.43 25.4) (end 41.35 25.4) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 46.43 27.94) (end 46.43 25.4) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 41.35 27.94) (end 46.43 27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 41.35 25.4) (end 41.35 27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 41.35 -27.94) (end 41.35 -25.4) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 41.35 -25.4) (end 46.43 -25.4) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 46.43 -25.4) (end 46.43 -27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 46.43 -27.94) (end 41.35 -27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -47.55 22.86) (end 15.95 22.86) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 15.95 22.86) (end 15.95 27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -47.55 22.86) (end -47.55 27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -47.55 27.94) (end 15.95 27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 13.3985 22.86) (end 13.3985 27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 13.3985 -27.94) (end 13.3985 -22.86) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -47.55 -22.86) (end 15.95 -22.86) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 48.5 -33) (end -48.5 -33) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -48.5 33) (end 48.5 33) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 48.5 33) (end 48.5 -33) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -48.5 33) (end -48.5 -33) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -47.55 -27.94) (end -47.55 -22.86) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 15.95 -27.94) (end 15.95 -22.86) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -47.55 -27.94) (end 15.95 -27.94) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 51 thru_hole rect (at 45.16 26.67) (size 1.5 2.2) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 52 thru_hole oval (at 42.62 26.67) (size 1.5 2.2) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 51 thru_hole oval (at -46.28 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 53 thru_hole oval (at -43.74 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 55 thru_hole oval (at -41.2 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 57 thru_hole oval (at -38.66 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 59 thru_hole oval (at -36.12 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 61 thru_hole oval (at -33.58 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 63 thru_hole oval (at -31.04 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 65 thru_hole oval (at -28.5 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 67 thru_hole oval (at -25.96 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 69 thru_hole oval (at -23.42 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 71 thru_hole oval (at -20.88 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 73 thru_hole oval (at -18.34 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 75 thru_hole oval (at -15.8 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 77 thru_hole oval (at -13.26 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 79 thru_hole oval (at -10.72 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 81 thru_hole oval (at -8.18 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 83 thru_hole oval (at -5.64 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 85 thru_hole oval (at -3.1 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 87 thru_hole oval (at -0.56 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 89 thru_hole oval (at 1.98 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 91 thru_hole oval (at 4.52 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 93 thru_hole oval (at 7.06 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 95 thru_hole oval (at 9.6 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 97 thru_hole oval (at 12.14 24.13) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 99 thru_hole rect (at 14.68 24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 100 thru_hole oval (at 14.68 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 98 thru_hole oval (at 12.14 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 96 thru_hole oval (at 9.6 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 94 thru_hole oval (at 7.06 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 92 thru_hole oval (at 4.52 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 90 thru_hole oval (at 1.98 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 88 thru_hole oval (at -0.56 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 86 thru_hole oval (at -3.1 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 84 thru_hole oval (at -5.64 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 82 thru_hole oval (at -8.18 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 80 thru_hole oval (at -10.72 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 78 thru_hole oval (at -13.26 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 76 thru_hole oval (at -15.8 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 74 thru_hole oval (at -18.34 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 72 thru_hole oval (at -20.88 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 70 thru_hole oval (at -23.42 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 68 thru_hole oval (at -25.96 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 66 thru_hole oval (at -28.5 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 64 thru_hole oval (at -31.04 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 62 thru_hole oval (at -33.58 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 60 thru_hole oval (at -36.12 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 58 thru_hole oval (at -38.66 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 56 thru_hole oval (at -41.2 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 54 thru_hole oval (at -43.74 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 52 thru_hole oval (at -46.28 26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 50 thru_hole oval (at -46.28 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 48 thru_hole oval (at -43.74 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 46 thru_hole oval (at -41.2 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 44 thru_hole oval (at -38.66 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 42 thru_hole oval (at -36.12 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 40 thru_hole oval (at -33.58 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 38 thru_hole oval (at -31.04 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 36 thru_hole oval (at -28.5 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 34 thru_hole oval (at -25.96 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 32 thru_hole oval (at -23.42 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 30 thru_hole oval (at -20.88 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 28 thru_hole oval (at -18.34 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 26 thru_hole oval (at -15.8 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 24 thru_hole oval (at -13.26 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 22 thru_hole oval (at -10.72 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole oval (at -8.18 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole oval (at -5.64 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole oval (at -3.1 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole oval (at -0.56 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole oval (at 1.98 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole oval (at 4.52 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole oval (at 7.06 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole oval (at 9.6 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole oval (at 12.14 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole oval (at 14.68 -24.13) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 14.68 -26.67) (size 1.5 2) (drill 1.00076 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole oval (at 12.14 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole oval (at 9.6 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole oval (at 7.06 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole oval (at 4.52 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole oval (at 1.98 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole oval (at -0.56 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole oval (at -3.1 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole oval (at -5.64 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole oval (at -8.18 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole oval (at -10.72 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 23 thru_hole oval (at -13.26 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 25 thru_hole oval (at -15.8 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 27 thru_hole oval (at -18.34 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 29 thru_hole oval (at -20.88 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 31 thru_hole oval (at -23.42 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 33 thru_hole oval (at -25.96 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 35 thru_hole oval (at -28.5 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 37 thru_hole oval (at -31.04 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 39 thru_hole oval (at -33.58 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 41 thru_hole oval (at -36.12 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 43 thru_hole oval (at -38.66 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 45 thru_hole oval (at -41.2 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 47 thru_hole oval (at -43.74 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 49 thru_hole oval (at -46.28 -26.67) (size 1.5 2) (drill 0.99822 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 50 thru_hole oval (at 42.62 -26.67) (size 1.5 2.2) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 49 thru_hole rect (at 45.16 -26.67) (size 1.5 2.2) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model walter/conn_misc/stm32f4_discovery_header.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
