(module wago_2060-451 (layer F.Cu) (tedit 578E34CE)
  (descr "Wago 2060-451")
  (clearance 0.5)
  (zone_connect 1)
  (fp_text reference J1 (at -5.5 3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value +V (at 0 -3.1) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_arc (start 5.6 -1.5) (end 5.6 -2) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 5.6 1.5) (end 6.1 1.5) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -6.1 1.5) (end -6.1 2) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -6.1 -1.5) (end -6.6 -1.5) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.6 -1.5) (end -6.6 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.1 2) (end 5.6 2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.1 1.5) (end 6.1 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.1 -2) (end 5.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -4 0) (size 6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 1))
  (pad 1 smd rect (at 5.2 0) (size 3.5 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (zone_connect 1))
  (model ${KISYS3DMOD}/walter/conn_misc/wago_2060-451.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
