### Pin List

Pin Num | Pin Type | Assigned Signal
1 | I/O/GCK3 | LED<4>
2 | I/O | LED<5>
3 | I/O | LED<6>
4 | GND | GND
5 | I/O | LED<7>
6 | I/O | TX
7 | I/O | KPR
8 | I/O | KPR
9 | TDI | TDI
10 | TMS | TMS
11 | TCK | TCK
12 | I/O | KPR
13 | I/O | KPR
14 | I/O | KPR
15 | VCCINT | VCC
16 | I/O | KPR
17 | GND | GND
18 | I/O | KPR
19 | I/O | KPR
20 | I/O | XSTALIN
21 | I/O | HZIN
22 | I/O | KPR
23 | I/O | KPR
24 | TDO | TDO
25 | GND | GND
26 | VCCIO | VCC
27 | I/O | KPR
28 | I/O | KPR
29 | I/O | KPR
30 | I/O | KPR
31 | I/O | KPR
32 | I/O | KPR
33 | I/O/GSR | KPR
34 | I/O/GTS2 | KPR
35 | VCCINT | VCC
36 | I/O/GTS1 | KPR
37 | I/O | KPR
38 | I/O | KPR
39 | I/O | KPR
40 | I/O | KPR
41 | I/O | LED<0>
42 | I/O | LED<1>
43 | I/O/GCK1 | LED<2>
44 | I/O/GCK2 | LED<3>